|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 5, 2019 10:38:35 AM |
| Type af måling: | Type 3 @ 200 meter |
| Vægt: | 9,72 gram |
| LOT Nr.: | NORMA ECO-STRIKE |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T200.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 50.5 | 383.0 | 704.91 | 2414.96 | 848.20 |
| **2** | 50.3 | 399.3 | 695.82 | 2353.05 | 840.54 |
| **3** | 78.1 | 419.3 | 701.55 | 2391.95 | 846.22 |
| **4** | 55.5 | 408.0 | 697.67 | 2365.60 | 841.85 |
| **5** | 38.7 | 372.1 | 699.44 | 2377.57 | 845.02 |
| **6** | 56.0 | 401.0 | 701.89 | 2394.29 | 846.26 |
| **7** | 94.1 | 400.1 | 698.39 | 2370.42 | 841.85 |
| **8** | 88.8 | 395.9 | 702.40 | 2397.79 | 845.70 |
| **9** | 52.5 | 375.8 | 706.82 | 2428.01 | 851.79 |
| **10** | 90.3 | 397.8 | 703.06 | 2402.24 | 848.46 |
| **MEAN** | 65.5 | 395.2 | 701.20 | 2389.59 | 845.59 |
| **MAX** | 94.1 | 419.3 | 706.82 | 2428.01 | 851.79 |
| **MIN** | 38.7 | 372.1 | 695.82 | 2353.05 | 840.54 |
| **RANGE** | 55.4 | 47.2 | 11.00 | 74.97 | 11.25 |
| **STDEV** | 20.2 | 14.5 | 3.39 | 23.09 | 3.47 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 65.5 |
| Impact Mean Point Y | 395.2 |
| Mean Radius | 22.6 |
| Group Rectangle Width | 55.4 |
| Group Rectangle Height | 47.2 |
| Largest Distance | 62.1 |

