|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 11:27:01 AM |
| Type af måling: | Type 08 @ 300 meter |
| Vægt: | 8,81 gram |
| LOT Nr.: | RWS EVO GREEN |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -21.4 | 134.6 | 626.74 | 1730.30 | 886.79 |
| **2**  | -106.0 | 152.9 | 633.05 | 1765.32 | 893.66 |
| **3**  | -79.4 | 135.6 | 628.74 | 1741.35 | 889.20 |
| **4**  | -124.3 | 132.3 | 636.91 | 1786.93 | 899.23 |
| **5**  | -64.4 | 122.5 | 629.65 | 1746.38 | 889.73 |
| **6**  | -73.0 | 128.5 | 638.52 | 1795.98 | 900.87 |
| **7**  | -96.6 | 118.4 | 633.41 | 1767.34 | 892.21 |
| **8**  | -72.5 | 125.4 | 631.50 | 1756.66 | 893.11 |
| **9**  | -79.7 | 109.0 | 630.03 | 1748.52 | 890.08 |
| **10**  | -15.1 | 94.7 | 626.77 | 1730.45 | 888.67 |
| **MEAN**  | -73.2 | 125.4 | 631.53 | 1756.92 | 892.35 |
| **MAX**  | -15.1 | 152.9 | 638.52 | 1795.98 | 900.87 |
| **MIN**  | -124.3 | 94.7 | 626.74 | 1730.30 | 886.79 |
| **RANGE**  | 109.2 | 58.2 | 11.78 | 65.67 | 14.08 |
| **STDEV**  | 34.1 | 15.9 | 3.99 | 22.21 | 4.58 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -73.2 |
| Impact Mean Point Y | 125.4 |
| Mean Radius | 28.0 |
| Group Rectangle Width | 109.2 |
| Group Rectangle Height | 58.2 |
| Largest Distance | 115.5 |

