|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 6, 2019 11:59:03 AM |
| Type af måling: | Type 10 @ 300 meter |
| Vægt: | 8,81 gram |
| LOT Nr.: | GECO ZERO |

**Resultat:**

| **No.**  | **x [mm]**  | **y [mm]**  | **V\_T300.00 [m/s]**  | **E\_T [J]**  | **Vo [m/s]**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | -21.1 | -8.2 | 524.93 | 1213.82 | 853.22 |
| **2**  | -43.5 | -83.4 | 522.65 | 1203.27 | 849.88 |
| **3**  | -0.5 | 11.1 | 521.57 | 1198.31 | 852.96 |
| **4**  | -28.3 | -45.9 | 526.62 | 1221.65 | 855.55 |
| **5**  | -27.5 | 5.3 | 526.34 | 1220.31 | 863.69 |
| **6**  | -37.9 | -73.9 | 529.94 | 1237.07 | 861.72 |
| **7**  | -61.5 | -20.2 | 523.08 | 1205.29 | 853.85 |
| **8**  | -50.2 | -15.4 | 528.36 | 1229.73 | 860.50 |
| **9**  | -132.3 | -81.5 | 529.76 | 1236.26 | 865.24 |
| **10**  | -86.3 | -22.2 | 529.16 | 1233.44 | 863.36 |
| **MEAN**  | -48.9 | -33.4 | 526.24 | 1219.92 | 858.00 |
| **MAX**  | -0.5 | 11.1 | 529.94 | 1237.07 | 865.24 |
| **MIN**  | -132.3 | -83.4 | 521.57 | 1198.31 | 849.88 |
| **RANGE**  | 131.8 | 94.4 | 8.37 | 38.76 | 15.36 |
| **STDEV**  | 37.5 | 35.5 | 3.08 | 14.29 | 5.49 |

| **Evaluation**  | **Value[mm]**  |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | -48.9 |
| Impact Mean Point Y | -33.4 |
| Mean Radius | 43.6 |
| Group Rectangle Width | 131.8 |
| Group Rectangle Height | 94.4 |
| Largest Distance | 161.1 |

