|  |  |
| --- | --- |
| Dato: | Nov 4, 2019 2:02:02 PM |
| Type af måling: | Type 14 @ 100 meter |
| Kaliber: | 10,69 gram |
| LOT Nr.: | Sellier & Bellot TXRG |

**Resultat:**

| **No.** | **x [mm]** | **y [mm]** | **V\_T100.00 [m/s]** | **E\_T [J]** | **Vo [m/s]** | **V2\_10.00 [m/s]** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 71.4 | 329.3 | 767.55 | 3148.91 | 836.31 | 829.29 |
| **2** | 60.4 | 331.5 | 766.94 | 3143.88 | 842.60 | 827.98 |
| **3** | 50.8 | 315.1 | 774.07 | 3202.63 | 846.13 | 839.13 |
| **4** | 56.2 | 333.1 | 772.12 | 3186.51 | 844.08 | 834.22 |
| **5** | 45.9 | 324.2 | 772.66 | 3190.96 | 844.61 | 838.47 |
| **6** | 44.5 | 347.3 | 765.55 | 3132.53 | 834.32 | 825.77 |
| **7** | 45.6 | 320.1 | 765.18 | 3129.53 | 834.55 | 826.02 |
| **8** | 30.6 | 328.4 | 767.18 | 3145.89 | 836.91 | 828.98 |
| **9** | 52.2 | 321.2 | 760.74 | 3093.27 | 830.78 | 824.46 |
| **10** | 87.8 | 333.9 | 762.07 | 3104.08 | 833.20 | 825.98 |
| **MEAN** | 54.5 | 328.4 | 767.40 | 3147.82 | 838.35 | 830.03 |
| **MAX** | 87.8 | 347.3 | 774.07 | 3202.63 | 846.13 | 839.13 |
| **MIN** | 30.6 | 315.1 | 760.74 | 3093.27 | 830.78 | 824.46 |
| **RANGE** | 57.3 | 32.2 | 13.33 | 109.36 | 15.35 | 14.67 |
| **STDEV** | 15.9 | 9.0 | 4.42 | 36.27 | 5.49 | 5.37 |

| **Evaluation** | **Value[mm]** |
| --- | --- |
| Impact Mean Point X | 54.5 |
| Impact Mean Point Y | 328.4 |
| Mean Radius | 15.1 |
| Group Rectangle Width | 57.3 |
| Group Rectangle Height | 32.2 |
| Largest Distance | 57.5 |

